从控上位机说明书

从控上位机是一款用来协助 BMS 监控各个从控信息交互的软件，使从控的各种数据交互达到可视化的效果，直观的显示从控运行的各种状态，为使用者提供各种数据经验，提高 BMS 综合性能。

从控上位机是由主要信息、被动均衡、属性配置、门限设置、CAN 监控五个模块组成。

# 1.主要信息

## 1) 通信连接

连接好硬件，打开上位机，默认进入主要信息界面，点击 CANOPEN，显示 Can Ok 表示软件、硬件连接成功，各种数据会现在在相应的显示框里。如下图所示；

CAN 打开前:

Can 打开后:

## 2) 配置情况

l 在设备信息界面，上位机由几个参数是可以配置的。如下图在多个从控中选择任一一个从控的操作；

l 下图是在已经选择业一个从控板以后，给这个从控板配置采集的电池个数和为温度的个数，注意电池个数配置不能大于 50 个，在配置这个参数要要重新启动软件才有效；

## 3) 电压

l 在配置电池个数后，电压一栏会显示出当前实时电池个数以及当前电压。

## 4) 温度

l 在配置好温度个数的情况下，温度一栏会显示温度个数的实时温度。

## 5) 版本信息

l 显示当前软件、硬件的版本信息

## 6) 主要信息

l 实习显示主要信息数据

## 7) 颜色条

l 不同的颜色代表不同的运行状态，一级故障为最严重状态，二级故障为次严重状态，三级故障为微严重故障；

## 8) 故障报警

l 通过不同的颜色报不同的故障。

## 9) 压差

l 同一个从控上不同 6803 同一编号的单体电池的压差。

## 10) 保存日志

l 保存上位机电压和温度的实时信息，选择保存后保存为 excel 文件。

# 2.被动均衡

l 实时显示被动均衡的各项信息。

## 1) 颜色条

l 被动均衡各种状态的颜色条和主要信息的颜色设置有所不同，蓝色代表被动均衡开关已经开起来，灰色代表被动均衡开关关闭；绿色代表均衡处在正常状态，红色表示均衡处于故障状态；

## 2) 被动均衡开关

l 蓝色为已经均衡。

## 3) 被动均衡故障状态

l 红色为均衡故障。

## 4) 均衡温度

l 均衡状态下实时温度，一个均衡有 2 个均衡温度。

# 3.属性配置

### l 按照实际需求配置各个参数，已经配好的可以直接读取。

读取前：

读取后：

### 读取修改

读取分单个读取和全部读取，写入要先保存再刷新；

# 4.门限设置

## 门限读取和修改

l 门限设置分为一级、二级、三级告警门限，各个门限设置的参数由协议规定，一般情况下已经设置好，可以直接读取使用，特殊需要可以配置。

# 5.CAN 监控

l CAN 监控可以实时监测从控的发送和接收的各种信息，可以导出处理。

6. CAN 盒滤波配置

1）CAN 滤波

在配置文件Config.ini（目录：ConfigFile\Bmser\SLAVE_V36）中通过配置验收码CanAccCode和CanAccMask即可实现CAN盒的滤波功能。当 CanAccMask=0xFFFFFFFF时CAN盒工作在非滤波模式，反之CAN盒即工作在滤波模式。需要注意的是，目前部分CAN盒不支持滤波功能，若将CAN盒配置在滤波模式可能导致无法接收和发送数据，此时只需将CanAccMask配置为0xFFFFFFFF即可。